ΟΔΗΓΙΕΣΧΡΗΣΗΣΚΑΙΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

# ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ VDM 40 / 60 /80




## Εγκατάστασητουσυστήματος

Βάλτε την βάσ~~η της κάθε οθόνης στο τοίχο στο σημ~~είο της εγκατάστασης. Συνδέστε τα καλώδια τ~~η οθόνης όπως εμφανίζεται στο αντί~~στοιχο διάγραμμα.

Σημειώσετ~~ε πως για αποτελεσματική λειτουργί~~α της εντολής ανοίγματος πόρτας με κυπρί πρ~~οτείνεται το τροφοδοτικό PSU-ACR.~~



Στερε~~ώστε την κάθε οθόνη στη βάση της.~~

Η ε~~ξωτερική μονάδα πρέπει να εγκαταστ~~αθεί σε ύψος π~~ερίπου 1.5μέτρων. προσπαθήστε η κ~~άμερα να μην ~~βρίσκεται απέναντι από τον ήλιο ή απ~~έναντι από ~~κάποιο έντονο φως. Η απόσταση α~~πό το μικρόφωνο πρέπει να είναι περίπου 40cm.



T~~o μέγιστο μήκος της καλωδίωσ~~ης σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ξεπερνά τα 100~~m και πρέπει να έχει 4 αγ~~ωγούς με διατομή 0,75mm2. Οι ακροδέκτες της εσωτερικής μονάδες που είναι αριθμημένοι ως 1 2 3 4 πρέπει να συνδεθούν με τους αντίστ~~οι~~χ~~ους~~ α~~κρ~~οδέκτες της εξωτερικής μονάδας.



Στην εσωτερική μονάδα θα εμφανίζεται εικόνα από την εξώπορτα όποτε κάποιος πιέζει το κουμπί στην εξωτερική μονάδα. Πιέζοντας το κουμπί συνομιλίας μπορείτε να μιλήσετε με τον άνθρωπο που βρίσκεται στην εξώπορτα. Η θυροτηλεόραση θα σβήσει μετά από 120 δευτερόλεπτα.

Η πόρτα θα ανοίξει όταν πιέσετε το κουμπί ξεκλειδώματος.

Πιέσετε το κουμπί παρακολούθησης της οθόνης θα εμφανιστεί εικόνα από την εξώπορτα για 40 δευτερόλεπτα.

Ρυθμίσετε την φωτεινότητα και την αντίθεση της εικόνας για να έχετε την καλύτερη δυνατή εικόνα.




Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 16 ήχους κουδουνίσματος.



## Ενδεικτικήσυνδεσμολογίαμε **PSU -ACR**



Ενώ η μπουτονιέρα είναι σε κανονική λειτουργία πλησιάστε στον αναγνώστη το μπρελόκ με την ένδειξη ADD το πράσινο ενδεικτικό πάνω στην πλακέτα θα αρχίσει να αν~~αβοσβήνει, στην συνέ~~χεια πλησιάστε την κάρτα που θέλετε να προσθέσετε στους χρήσ~~τες, για να~~ ολοκληρώσετε την διαδικασία πλησιάστε εκ νέου στον καρταναγνώστη την κάρτα με την ένδειξη ADD



## Πώςναδιαγράψετεμιακάρτα**-**μπρελόκχρήστη




Ενώ η μπουτονιέρα είναι σε κανονική λειτουργία πλησιάστε στον αναγνώστη ~~το~~ μπρελόκ με την ένδειξη DELETE το κόκκινο ενδεικτικό πάνω στην πλα~~κ~~έτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει, στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα που θέλετε να διαγράψετε, για να ολοκληρώσετε την διαδικασία πλησιάστε εκ νέου στον καρταναγνώστη την κάρτα με την ένδειξη DELETE.



## Διαγραφήόλωντωνκαρτώνχ~~ρ~~ή~~σ~~τη

Ενώ η μπουτονιέρα είναι σε κανονική λειτουργία πλησιάστε σ~~το~~ν αναγνώστη το μπρελόκ με την ένδειξη DELETE το κόκκινο ενδεικτικό πάν~~ω~~ στην πλακέτα θα αρχίσει να αναβοσβήνει, στην συνέχεια πλησιάστε την κάρτα ADD, και στην συνέχεια πλησιάστε πάλι την κάρτα DELETE, για να ολοκληρώσετε την διαδικασία περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, οι κάρτες θα έχουν διαγραφεί και το κόκκινο ενδεικτικό θα ανάβει σταθερά.








## Ρ~~ύθμιση~~~~του~~~~χρόνου~~~~εντολής~~~~ανοίγ~~ματος




~~Ο χρόνος εντολή ανοίγματος μπορ~~εί να ρυθμιστεί με ένα jumper στα πιν S3 όπως






### Ρυθμιστικάκαιχειριστήριαοθόνης



### ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΟΔΗΓΙΕΣΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Μην εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα σε σημείο που έχει υψηλή θερμοκρασία ή κοντά σε συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.



Μην εγκαθιστάτε την εσωτερική μονάδα σε συσκευές που εκπέμπουν ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία (πχ τηλεοράσεις).

Ποτέ μην πιάνετε την εξωτερική ή την εσωτερική μονάδα με υγρά χέρια.

Για τον καθαρισμό των συσκευών να χρησιμοποιείτε μόνο ένα μαλακό πανί. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε, χημικά, διαλυτικά ή σπρέι για τον καθαρισμό του σασί των συσκευών και την οθόνης.

Αν η συσκευές πέσουν –έστω και από χαμηλό ύψος- υπάρχει σοβαρό~~ς~~ κίνδυνος καταστροφής τους.

Μην τοποθετείται την κάμερα τηςεξω~~τ~~ερικής μονάδας απέναντι από ~~το~~ν ήλιο ή από έντονο φώς.



Μην τοποθετείτε την εσωτερική μονάδα σε σημείο που εκ~~τ~~ί~~θ~~εται άμεσα σε ηλιακό φως.



Πηγές ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας κοντά στις συσκευές της θυροτηλεόρασης είναι πιθανόν να υποβαθμίσουν σοβαρά την ποιότητα τη εικόνας και του ήχου.

#### ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΚΑΙΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Το περίβ~~λημα των οθονών πρέπει να καθαρίζετε~~ μόνο με ένα ελάχιστα υγραμένο πανί.

Σε καμ~~ία περίπτωση δεν πρέπει να εισέλθει νε~~ρό ή άλλο υγρό στο εσωτερικό της οθόνης.

Σε ~~καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε χη~~μικά σπρέι ή διαλυτικά για τον καθαρισμό τους περιβλήματος και της οθόνης.



Σε καμία περίπτωση μην ασκείτε πίεση στην επιφάνεια της οθόνης**.**

~~Ποτέ μην επιχειρήσετε να αποσυναρμ~~ολογήσετε το περίβλημα των οθονών. Για οποιαδήποτε δυσλειτουργία που πιθανόν εμφανιστεί πρέπει να απευθύνεστε σε κάποιο ειδικευμένο τεχνικό ή στον εισαγωγέα της συσκευής στην Ελλάδα (TELEIΜPEX A.E τηλ: 216 400 3900 ή στο tele@tele.gr)



### Οδηγίεςγιατηναπόρριψητουπροϊόντος

Αν και το προϊόν δεν περιέχει βλαβερά υλικά μετά το τέλος της ωφέλιμης ζωής του πρέπει να ανακυκλώνεται σύμφωνα με τους τοπικούς και



Ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ανακύκλωση ηλεκτρονικών συσκευών.



